|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年2月1日 | 16.2 | 0.169 | 　 |
| 2015年2月2日 | 15.4 | 0.208 | 　 |
| 2015年2月3日 | 16.1 | 0.274 | 　 |
| 2015年2月4日 | 16.7 | 0.636 | 　 |
| 2015年2月5日 | 18.3 | 0.544 | 　 |
| 2015年2月6日 | 16.7 | 0.218 | 　 |
| 2015年2月7日 | 16.0 | 0.179 | 　 |
| 2015年2月8日 | 15.7 | 0.238 | 　 |
| 2015年2月9日 | 16.3 | 0.593 | 　 |
| 2015年2月10日 | 18.1 | 0.307 | 　 |
| 2015年2月11日 | 16.6 | 0.263 | 　 |
| 2015年2月12日 | 17.2 | 0.598 | 　 |
| 2015年2月13日 | 18.2 | 0.614 | 　 |
| 2015年2月14日 | 18.5 | 0.867 | 　 |
| 2015年2月15日 | 16.2 | 0.343 | 　 |
| 2015年2月16日 | 17.7 | 0.366 | 　 |
| 2015年2月17日 | 18.4 | 0.563 | 　 |
| 2015年2月18日 | 16.6 | 0.254 | 　 |
| 2015年2月19日 | 18.8 | 0.474 | 　 |
| 2015年2月20日 | 17.0 | 0.251 | 　 |
| 2015年2月21日 | 15.7 | 0.297 | 　 |
| 2015年2月22日 | 16.0 | 0.284 | 　 |
| 2015年2月23日 | 15.9 | 0.259 | 　 |
| 2015年2月24日 | 16.5 | 0.302 | 　 |
| 2015年2月25日 | 17.5 | 0.374 | 　 |
| 2015年2月26日 | 17.0 | 0.351 | 　 |
| 2015年2月27日 | 15.8 | 0.387 | 　 |
| 2015年2月28日 | 16.8 | 0.499 | 　 |
| 月平均值 | 16.9 | 0.383 | 　 |