|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年3月1日 | 15.9 | 0.338 | 　 |
| 2015年3月2日 | 16.2 | 0.287 | 　 |
| 2015年3月3日 | 16.7 | 0.487 | 　 |
| 2015年3月4日 | 15.6 | 0.367 | 　 |
| 2015年3月5日 | 16.2 | 0.431 | 　 |
| 2015年3月6日 | 15.7 | 0.297 | 　 |
| 2015年3月7日 | 16.2 | 0.362 | 　 |
| 2015年3月8日 | 18.1 | 0.218 | 　 |
| 2015年3月9日 | 18.8 | 0.261 | 　 |
| 2015年3月10日 | 21.3 | 0.325 | 　 |
| 2015年3月11日 | 19.9 | 0.348 | 　 |
| 2015年3月12日 | 20.2 | 0.266 | 　 |
| 2015年3月13日 | 19.3 | 0.317 | 　 |
| 2015年3月14日 | 17.0 | 0.583 | 　 |
| 2015年3月15日 | 17.6 | 0.675 | 　 |
| 2015年3月16日 | 19.3 | 0.297 | 　 |
| 2015年3月17日 | 18.8 | 0.783 | 　 |
| 2015年3月18日 | 20.4 | 0.813 | 　 |
| 2015年3月19日 | 19.0 | 0.985 | 　 |
| 2015年3月20日 | 17.8 | 1.07 | 　 |
| 2015年3月21日 | 19.4 | 0.632 | 　 |
| 2015年3月22日 | 16.2 | 0.575 | 　 |
| 2015年3月23日 | 17.2 | 0.857 | 　 |
| 2015年3月24日 | 21.0 | 0.768 | 　 |
| 2015年3月25日 | 19.4 | 0.855 | 　 |
| 2015年3月26日 | 21.1 | 0.931 | 　 |
| 2015年3月27日 | 20.5 | 0.906 | 　 |
| 2015年3月28日 | 19.6 | 0.776 | 　 |
| 2015年3月29日 | 18.3 | 0.566 | 　 |
| 2015年3月30日 | 21.3 | 0.727 | 　 |
| 2015年3月31日 | 22.1 | 0.980 | 　 |
| 月平均值 | 18.6 | 0.583 | 　 |