|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年4月1日 | 22.7 | 0.862 | 　 |
| 2015年4月2日 | 20.1 | 1.08 | 　 |
| 2015年4月3日 | 18.4 | 1.55 | 　 |
| 2015年4月4日 | 18.5 | 1.36 | 　 |
| 2015年4月5日 | 15.7 | 1.65 | 　 |
| 2015年4月6日 | 24.7 | 1.28 | 　 |
| 2015年4月7日 | 17.4 | 0.537 | 　 |
| 2015年4月8日 | 19.4 | 0.939 | 　 |
| 2015年4月9日 | 19.9 | 1.02 | 　 |
| 2015年4月10日 | 19.9 | 0.977 | 　 |
| 2015年4月11日 | 22.7 | 0.608 | 　 |
| 2015年4月12日 | 18.3 | 0.786 | 　 |
| 2015年4月13日 | 19.1 | 0.643 | 　 |
| 2015年4月14日 | 20.4 | 0.602 | 　 |
| 2015年4月15日 | 19.4 | 0.773 | 　 |
| 2015年4月16日 | 17.8 | 0.844 | 　 |
| 2015年4月17日 | 18.5 | 0.737 | 　 |
| 2015年4月18日 | 19.7 | 0.635 | 　 |
| 2015年4月19日 | 21.3 | 0.628 | 　 |
| 2015年4月20日 | 20.7 | 0.742 | 　 |
| 2015年4月21日 | 19.7 | 1.92 | 　 |
| 2015年4月22日 | 19.7 | 1.85 | 　 |
| 2015年4月23日 | 20.1 | 0.565 | 　 |
| 2015年4月24日 | 20.7 | 0.448 | 　 |
| 2015年4月25日 | 19.5 | 0.808 | 　 |
| 2015年4月26日 | 18.3 | 0.465 | 　 |
| 2015年4月27日 | 19.4 | 0.559 | 　 |
| 2015年4月28日 | 21.2 | 0.497 | 　 |
| 2015年4月29日 | 18.2 | 0.462 | 　 |
| 2015年4月30日 | 17.5 | 0.684 | 　 |
| 月平均值 | 19.6 | 0.884 | 　 |