|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年5月1日 | 18.2 | 0.765 |  |
| 2015年5月2日 | 19.7 | 0.605 |  |
| 2015年5月3日 | 19.0 | 0.416 |  |
| 2015年5月4日 | 18.3 | 0.658 |  |
| 2015年5月5日 | 19.0 | 0.617 |  |
| 2015年5月6日 | 18.7 | 0.554 |  |
| 2015年5月7日 | 19.6 | 0.694 |  |
| 2015年5月8日 | 19.5 | 0.630 |  |
| 2015年5月9日 | 19.9 | 0.551 |  |
| 2015年5月10日 | 21.3 | 0.783 |  |
| 2015年5月11日 | 19.3 | 0.864 |  |
| 2015年5月12日 | 20.7 | 0.849 |  |
| 2015年5月13日 | 20.1 | 0.726 |  |
| 2015年5月14日 | 21.2 | 0.785 |  |
| 2015年5月15日 | 19.6 | 0.731 |  |
| 2015年5月16日 | 18.1 | 0.890 |  |
| 2015年5月17日 | 19.4 | 0.849 |  |
| 2015年5月18日 | 19.7 | 0.938 |  |
| 2015年5月19日 | 19.0 | 0.824 |  |
| 2015年5月20日 | 19.6 | 0.760 |  |
| 2015年5月21日 | 15.2 | 0.728 |  |
| 2015年5月22日 | 17.5 | 0.629 |  |
| 2015年5月23日 | 22.6 | 0.565 |  |
| 2015年5月24日 | 18.3 | 0.494 |  |
| 2015年5月25日 | 17.4 | 0.469 |  |
| 2015年5月26日 | 18.6 | 0.487 |  |
| 2015年5月27日 | 16.2 | 0.469 |  |
| 2015年5月28日 | 17.6 | 0.349 |  |
| 2015年5月29日 | 18.8 | 0.415 |  |
| 2015年5月30日 | 18.0 | 0.831 |  |
| 2015年5月31日 | 17.5 | 0.992 |  |
| 月平均值 | 19.0 | 0.675 |  |