|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年6月1日 | 19.2 | 0.938 | 　 |
| 2015年6月2日 | 17.6 | 0.982 | 　 |
| 2015年6月3日 | 18.1 | 0.887 | 　 |
| 2015年6月4日 | 18.5 | 0.977 | 　 |
| 2015年6月5日 | 19.6 | 0.889 | 　 |
| 2015年6月6日 | 18.4 | 0.866 | 　 |
| 2015年6月7日 | 16.2 | 0.987 | 　 |
| 2015年6月8日 | 16.9 | 0.610 | 　 |
| 2015年6月9日 | 18.6 | 0.738 | 　 |
| 2015年6月10日 | 17.1 | 1.30 | 　 |
| 2015年6月11日 | 18.1 | 1.24 | 　 |
| 2015年6月12日 | 19.4 | 1.13 | 　 |
| 2015年6月13日 | 18.4 | 0.626 | 　 |
| 2015年6月14日 | 17.5 | 0.579 | 　 |
| 2015年6月15日 | 18.4 | 0.860 | 　 |
| 2015年6月16日 | 19.3 | 0.960 | 　 |
| 2015年6月17日 | 18.3 | 0.878 | 　 |
| 2015年6月18日 | 17.4 | 0.641 | 　 |
| 2015年6月19日 | 18.0 | 0.739 | 　 |
| 2015年6月20日 | 18.5 | 0.667 | 　 |
| 2015年6月21日 | 20.2 | 0.764 | 　 |
| 2015年6月22日 | 21.4 | 0.734 | 　 |
| 2015年6月23日 | 21.3 | 0.775 | 　 |
| 2015年6月24日 | 19.4 | 0.731 | 　 |
| 2015年6月25日 | 18.4 | 0.646 | 　 |
| 2015年6月26日 | 19.2 | 0.672 | 　 |
| 2015年6月27日 | 18.0 | 1.59 | 　 |
| 2015年6月28日 | 17.1 | 1.31 | 　 |
| 2015年6月29日 | 18.2 | 1.61 | 　 |
| 2015年6月30日 | 17.5 | 1.75 | 　 |
| 月平均值 | 18.5 | 0.936 | 　 |