|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年7月1日 | 18.1 | 1.56 | 　 |
| 2015年7月2日 | 17.3 | 1.05 | 　 |
| 2015年7月3日 | 18.8 | 1.42 | 　 |
| 2015年7月4日 | 17.6 | 1.28 | 　 |
| 2015年7月5日 | 18.3 | 1.28 | 　 |
| 2015年7月6日 | 17.6 | 1.05 | 　 |
| 2015年7月7日 | 18.3 | 1.01 | 　 |
| 2015年7月8日 | 17.1 | 1.08 | 　 |
| 2015年7月9日 | 19.4 | 1.16 | 　 |
| 2015年7月10日 | 18.7 | 1.25 | 　 |
| 2015年7月11日 | 19.4 | 0.852 | 　 |
| 2015年7月12日 | 18.8 | 0.958 | 　 |
| 2015年7月13日 | 18.9 | 0.931 | 　 |
| 2015年7月14日 | 19.7 | 1.05 | 　 |
| 2015年7月15日 | 18.7 | 1.70 | 　 |
| 2015年7月16日 | 19.4 | 1.86 | 　 |
| 2015年7月17日 | 18.1 | 1.77 | 　 |
| 2015年7月18日 | 19.0 | 1.25 | 　 |
| 2015年7月19日 | 21.3 | 1.21 | 　 |
| 2015年7月20日 | 18.2 | 0.286 | 　 |
| 2015年7月21日 | 20.8 | 0.328 | 　 |
| 2015年7月22日 | 18.4 | 0.323 | 　 |
| 2015年7月23日 | 17.6 | 0.352 | 　 |
| 2015年7月24日 | 16.5 | 0.279 | 　 |
| 2015年7月25日 | 18.7 | 0.227 | 　 |
| 2015年7月26日 | 19.4 | 0.255 | 　 |
| 2015年7月27日 | 17.6 | 0.617 | 　 |
| 2015年7月28日 | 19.4 | 0.784 | 　 |
| 2015年7月29日 | 18.7 | 0.703 | 　 |
| 2015年7月30日 | 19.0 | 0.753 | 　 |
| 2015年7月31日 | 18.6 | 0.659 | 　 |
| 月平均值 | 18.6 | 0.945 | 　 |