|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：宝洲污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年10月1日 | 18.1 | 0.386 | 　 |
| 2015年10月2日 | 16.9 | 0.424 | 　 |
| 2015年10月3日 | 16.6 | 0.846 | 　 |
| 2015年10月4日 | 18.3 | 0.941 | 　 |
| 2015年10月5日 | 17.1 | 0.586 | 　 |
| 2015年10月6日 | 16.6 | 0.397 | 　 |
| 2015年10月7日 | 15.9 | 1.03 | 　 |
| 2015年10月8日 | 16.3 | 1.15 | 　 |
| 2015年10月9日 | 18.2 | 1.17 | 　 |
| 2015年10月10日 | 16.8 | 1.09 | 　 |
| 2015年10月11日 | 16.0 | 1.01 | 　 |
| 2015年10月12日 | 15.9 | 1.03 | 　 |
| 2015年10月13日 | 15.2 | 0.847 | 　 |
| 2015年10月14日 | 18.6 | 0.577 | 　 |
| 2015年10月15日 | 18.3 | 0.477 | 　 |
| 2015年10月16日 | 17.9 | 0.324 | 　 |
| 2015年10月17日 | 16.6 | 0.270 | 　 |
| 2015年10月18日 | 18.0 | 0.334 | 　 |
| 2015年10月19日 | 17.7 | 0.378 | 　 |
| 2015年10月20日 | 18.1 | 0.971 | 　 |
| 2015年10月21日 | 17.0 | 1.15 | 　 |
| 2015年10月22日 | 17.2 | 1.31 | 　 |
| 2015年10月23日 | 17.8 | 1.54 | 　 |
| 2015年10月24日 | 15.5 | 1.58 | 　 |
| 2015年10月25日 | 16.7 | 1.72 | 　 |
| 2015年10月26日 | 16.9 | 1.52 | 　 |
| 2015年10月27日 | 18.1 | 1.31 | 　 |
| 2015年10月28日 | 18.4 | 1.21 | 　 |
| 2015年10月29日 | 16.5 | 0.554 | 　 |
| 2015年10月30日 | 18.5 | 0.360 | 　 |
| 2015年10月31日 | 18.3 | 0.381 | 　 |
| 月平均值 | 17.2 | 0.867 | 　 |