|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年6月1日 | 15.9 | 2.14 | 　 |
| 2015年6月2日 | 14.7 | 1.97 | 　 |
| 2015年6月3日 | 13.4 | 1.64 | 　 |
| 2015年6月4日 | 14.2 | 1.49 | 　 |
| 2015年6月5日 | 13.1 | 1.38 | 　 |
| 2015年6月6日 | 14.3 | 1.29 | 　 |
| 2015年6月7日 | 15.3 | 1.08 | 　 |
| 2015年6月8日 | 15.7 | 1.16 | 　 |
| 2015年6月9日 | 17.8 | 1.49 | 　 |
| 2015年6月10日 | 15.1 | 1.54 | 　 |
| 2015年6月11日 | 15.7 | 1.59 | 　 |
| 2015年6月12日 | 17.9 | 1.44 | 　 |
| 2015年6月13日 | 15.0 | 1.65 | 　 |
| 2015年6月14日 | 16.2 | 1.79 | 　 |
| 2015年6月15日 | 15.4 | 1.65 | 　 |
| 2015年6月16日 | 15.3 | 2.11 | 　 |
| 2015年6月17日 | 15.0 | 1.59 | 　 |
| 2015年6月18日 | 14.1 | 1.37 | 　 |
| 2015年6月19日 | 14.7 | 1.61 | 　 |
| 2015年6月20日 | 16.0 | 1.47 | 　 |
| 2015年6月21日 | 15.4 | 1.54 | 　 |
| 2015年6月22日 | 16.5 | 1.57 | 　 |
| 2015年6月23日 | 17.7 | 1.48 | 　 |
| 2015年6月24日 | 19.0 | 1.44 | 　 |
| 2015年6月25日 | 16.8 | 1.49 | 　 |
| 2015年6月26日 | 18.4 | 1.61 | 　 |
| 2015年6月27日 | 16.5 | 1.010 | 　 |
| 2015年6月28日 | 15.2 | 1.56 | 　 |
| 2015年6月29日 | 14.8 | 1.28 | 　 |
| 2015年6月30日 | 15.8 | 1.53 | 　 |
| 月平均值 | 15.7 | 1.53 | 　 |