|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年10月1日 | 16.5 | 1.10 | 　 |
| 2015年10月2日 | 15.7 | 1.47 | 　 |
| 2015年10月3日 | 15.0 | 1.22 | 　 |
| 2015年10月4日 | 15.8 | 1.19 | 　 |
| 2015年10月5日 | 14.8 | 1.01 | 　 |
| 2015年10月6日 | 14.8 | 1.01 | 　 |
| 2015年10月7日 | 14.0 | 1.69 | 　 |
| 2015年10月8日 | 14.6 | 1.74 | 　 |
| 2015年10月9日 | 14.9 | 1.56 | 　 |
| 2015年10月10日 | 16.0 | 1.46 | 　 |
| 2015年10月11日 | 14.9 | 1.51 | 　 |
| 2015年10月12日 | 14.6 | 1.71 | 　 |
| 2015年10月13日 | 13.8 | 2.02 | 　 |
| 2015年10月14日 | 16.1 | 1.19 | 　 |
| 2015年10月15日 | 16.0 | 1.34 | 　 |
| 2015年10月16日 | 17.1 | 1.37 | 　 |
| 2015年10月17日 | 13.8 | 1.63 | 　 |
| 2015年10月18日 | 13.3 | 1.37 | 　 |
| 2015年10月19日 | 13.8 | 1.36 | 　 |
| 2015年10月20日 | 12.3 | 1.45 | 　 |
| 2015年10月21日 | 13.3 | 1.16 | 　 |
| 2015年10月22日 | 12.6 | 1.06 | 　 |
| 2015年10月23日 | 12.3 | 1.15 | 　 |
| 2015年10月24日 | 13.3 | 1.03 | 　 |
| 2015年10月25日 | 15.9 | 0.51 | 　 |
| 2015年10月26日 | 15.1 | 0.43 | 　 |
| 2015年10月27日 | 19.0 | 0.49 | 　 |
| 2015年10月28日 | 15.3 | 0.42 | 　 |
| 2015年10月29日 | 18.1 | 0.47 | 　 |
| 2015年10月30日 | 14.7 | 0.65 | 　 |
| 2015年10月31日 | 14.4 | 0.60 | 　 |
| 月平均值 | 14.9 | 1.17 | 　 |