|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2016年10月1日 | 12.7 | 0.49 | 　 |
| 2016年10月2日 | 12.4 | 1.10 | 　 |
| 2016年10月3日 | 12.5 | 0.88 | 　 |
| 2016年10月4日 | 12.7 | 2.83 | 　 |
| 2016年10月5日 | 12.5 | 3.09 | 　 |
| 2016年10月6日 | 12.2 | 3.72 | 　 |
| 2016年10月7日 | 13.2 | 3.67 | 　 |
| 2016年10月8日 | 12.6 | 3.56 | 　 |
| 2016年10月9日 | 12.8 | 2.00 | 　 |
| 2016年10月10日 | 12.4 | 0.86 | 　 |
| 2016年10月11日 | 14.1 | 0.46 | 　 |
| 2016年10月12日 | 13.0 | 0.94 | 　 |
| 2016年10月13日 | 12.7 | 1.58 | 　 |
| 2016年10月14日 | 12.0 | 1.95 | 　 |
| 2016年10月15日 | 12.6 | 2.03 | 　 |
| 2016年10月16日 | 11.8 | 2.17 | 　 |
| 2016年10月17日 | 12.1 | 1.78 | 　 |
| 2016年10月18日 | 13.0 | 1.94 | 　 |
| 2016年10月19日 | 12.8 | 2.05 | 　 |
| 2016年10月20日 | 11.8 | 2.25 | 　 |
| 2016年10月21日 | 12.1 | 3.43 | 　 |
| 2016年10月22日 | 12.4 | 3.18 | 　 |
| 2016年10月23日 | 12.5 | 2.33 | 　 |
| 2016年10月24日 | 15.6 | 1.84 | 　 |
| 2016年10月25日 | 12.3 | 2.73 | 　 |
| 2016年10月26日 | 12.0 | 1.80 | 　 |
| 2016年10月27日 | 12.5 | 1.81 | 　 |
| 2016年10月28日 | 12.7 | 1.43 | 　 |
| 2016年10月29日 | 12.5 | 0.49 | 　 |
| 2016年10月30日 | 12.2 | 0.65 | 　 |
| 2016年10月31日 | 12.5 | 1.19 | 　 |
| 月平均值 | 12.6 | 1.94 | 　 |