|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |  |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测 日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |  |
|  |
| 2016年10月1日 | 10L | 0.386 | 0.410 |  |  |
| 2016年10月2日 | 10L | 0.351 | 0.643 |  |  |
| 2016年10月3日 | 10L | 1.20 | 0.662 |  |  |
| 2016年10月4日 | 10L | 1.05 | 0.565 |  |  |
| 2016年10月5日 | 10L | 0.949 | 0.507 |  |  |
| 2016年10月6日 | 10L | 1.43 | 0.623 |  |  |
| 2016年10月7日 | 10L | 2.16 | 0.604 |  |  |
| 2016年10月8日 | 10L | 2.52 | 0.588 |  |  |
| 2016年10月9日 | 10L | 0.561 | 0.370 |  |  |
| 2016年10月10日 | 10L | 0.171 | 0.311 |  |  |
| 2016年10月11日 | 10L | 0.158 | 0.390 |  |  |
| 2016年10月12日 | 10L | 0.496 | 0.469 |  |  |
| 2016年10月13日 | 10L | 0.925 | 0.370 |  |  |
| 2016年10月14日 | 10L | 1.11 | 0.311 |  |  |
| 2016年10月15日 | 10L | 1.42 | 0.522 |  |  |
| 2016年10月16日 | 10L | 1.90 | 0.503 |  |  |
| 2016年10月17日 | 10L | 2.15 | 0.561 |  |  |
| 2016年10月18日 | 10L | 1.38 | 0.600 |  |  |
| 2016年10月19日 | 10L | 1.26 | 0.503 |  |  |
| 2016年10月20日 | 10L | 1.46 | 0.425 |  |  |
| 2016年10月21日 | 10L | 1.70 | 0.367 |  |  |
| 2016年10月22日 | 10L | 1.90 | 0.212 |  |  |
| 2016年10月23日 | 10L | 2.13 | 0.180 |  |  |
| 2016年10月24日 | 10L | 2.05 | 0.337 |  |  |
| 2016年10月25日 | 10L | 2.77 | 0.396 |  |  |
| 2016年10月26日 | 10L | 2.73 | 0.239 |  |  |
| 2016年10月27日 | 10L | 2.03 | 0.161 |  |  |
| 2016年10月28日 | 10L | 1.90 | 0.141 |  |  |
| 2016年10月29日 | 10L | 1.88 | 0.102 |  |  |
| 2016年10月30日 | 10L | 1.99 | 0.122 |  |  |
| 2016年10月31日 | 10L | 2.16 | 0.161 |  |  |
| 月平均值 | 10L | 1.49 | 0.399 |  |  |